
附件 1：                              平昌县第二人民医院医疗设备市场调研清单

	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主要功能
	主要适用对象

	手术室设备及附件
	1
	氩气高频电刀
	1. 具备高频电切、高频电凝、双极电凝、氩气凝固一体化功能，满足常规外科及内镜下手术止血、切割诊疗需求。

2. 支持多种工作模式切换，功率连续可调，适配不同人体组织手术操作，临床适用性广。

3. 具备自动阻抗补偿与稳压输出功能，切割稳定、热损伤小，止血均匀、手术安全性高。

4. 氩气流量精准可控，气流稳定，可实现微创大面积均匀凝固止血，适配多创面出血场景。

5. 具备脱落、过载、超温、短路等多重安全保护及报警功能，操作便捷、运行稳定，满足医院日常临床使用。
	消化道、气道、腹腔脏器

	医用超声波仪器及设备
	2
	全数字彩色多普勒超声诊断系统
	1. 采用全数字波束成像技术，支持二维、彩色、频谱多普勒多种成像模式，图像清晰、分辨率高。

2. 可满足腹部、妇产、泌尿、小器官、肌骨、心血管等全身多部位常规超声检查。

3. 具备智能降噪、图像优化、深度增益调节功能，深浅层组织成像均匀，微小病灶显示清晰。

4. 内置全套测量公式及标准报告模板，支持图像存储、回放、导出，便于快速诊断建档。

5. 系统运行稳定、开机快速、操作便捷，满足医院日常大批量、不间断临床检查使用。
	心脏、浅表、妇产、泌尿、腹部等

	医用内窥镜
	3
	4K3D荧光腹腔镜
	1. 支持4K超高清成像、3D立体视野，画面清晰立体，术中解剖层次分辨精准。

2. 具备荧光显影功能，可清晰显示血管、淋巴、病灶边界，辅助精准微创手术。

3. 支持白光、荧光、3D、2D多模式自由切换，适配各类腹腔手术场景。

4. 色彩还原真实，防抖、防雾、降噪效果好，视野宽广，满足精细微创手术操作。

5. 整机系统稳定、操作简便、响应快速，适配医院常规腹腔镜手术使用。
	



